说明：

uImage\_3.5适用于jz2440v1 3.5寸开发板

uImage\_4.3适用于jz2440v2/v3 4.3寸开发板

支持RTC的uimage：预装的系统不支持RTC , 这个支持